**福建福海创石油化工有限公司**

**有轨电动伸缩门更换维修项目**

**比选文件**

**（项目编号：FHC-PTCG20240827003）**

**福建福海创石油化工有限公司编制**

**二〇二四年九月**

目 录

第一章 比选公告

第二章 比选须知

第三章 参选文件的编制

第四章 评比规则

第五章 合同授予

第六章 中选后相关履约要求

第七章 其它

附件一：合同条款

附件二：参选文件（范本）

附件三：商务报价函

附件四：有轨电动伸缩门及其他维修项目招标说明

1. **比选公告**

福建福海创石油化工有限公司拟对本公司“2024年-2026年有轨电动伸缩门更换维修项目,

项目编号：FHC-PTCG20240827003”进行国内公开比选，欢迎国内符合条件的供应商积极参选。

一、项目概况：

1、项目名称：2024年-2026年有轨电动伸缩门更换维修项目。

2、比选控制价：两年预算总费用为40,000.00元（含税）,以上预算价仅为预计值，实际金额按合同单价据实结算。

3、比选项目简要说明：按固定单价采购发包，具体参数要求详见附件4《有轨电动伸缩门及其他维修项目招标说明》。

二、参选人资格要求：

1、参选人必须具备有效的企业法人营业执照。

2、参选人需没有失信黑名单记录（以最高院失信被执行人系统发布信息为准）。

3、参选人需与比选人无诉讼纠纷。

三、获取比选文件：

本项目比选文件请有意向参选人自行下载，不收取费用。

四、参选文件递交要求时间、地点：

1、参选文件递交地点：福建省漳州市漳浦县杜浔镇杜昌路9号福建福海创石油化工有限公司办公楼三楼设备及服务团队，联系人：陈玉冰 0596-6311839。

2、参选文件递交截止时间：有意向参选人请于公示期间进行交流澄清，并于2024年9月21日17时00分之前将参选文件纸质原件密封送达比选人指定地点。

注：请使用顺丰快递或中国邮政 EMS 快递，其他快递不能保证送达目的地。

五、联系方式：

商务联系人：陈玉冰 电话：0596-6311839 邮箱：ybchen@fhcpec.com.cn

技术联系人：陶 群 电话：13959711900

纪检监察室电话：0596-6311774

联系地址：漳州市漳浦县杜浔镇杜昌路9号 邮 编：363216

# 第二章 比选须知

**一、比选内容**

1、项目名称：2024年-2026年有轨电动伸缩门更换维修项目。

2、发包方式：本项目按固定单价发包，据实结算。

3、项目联系人：技术联系人 陶 群 13959711900

商务联系人 陈玉冰 0596-6311839（13205961286）

4、采购维修数量：详见附件4《有轨电动伸缩门及其他维修项目招标说明》。

5、维修地址: 福建省漳州市古雷经济开发区腾龙路84号。

**二、定义和解释**

1、“比选人”系福建福海创石油化工有限公司，即业主方。

2、“参选人”系指向比选人报名并接受邀请，领取比选文件，且已经提交或准备提交本次参选文件的法人。

3、“参选人代表”系指全权代表参选人参加本次比选活动并签署参选文件的人，如果参选人代表不是参选人的法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》详见附件。

**三、比选文件组成**

1、比选文件包括下列内容：比选公告、比选须知、项目内容、合同书格式、报价单、承诺函等。

2、比选文件除 1 中内容外，比选人在比选期间发出的书面文件和其他修改或补充函件，均是比选文件不可分割的组成部分。

3、参选人应认真阅读、并充分理解比选文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。参选人没有按照比选文件要求提交全部资料，或者没有对比选文件在各方面都做出实质性响应是参选人的风险，有可能导致其参选被拒绝，或被认定为无效参选或被确定为参选无效。

**四、比选文件的澄清**

参选人获取比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得比选文件3日内向比选人提出。参选人若对比选文件有任何疑问，应在参选截止时间前5日，按参选须知载明的地址以书面形式（包括书面、传真、电子邮件下同）通知到比选人。比选人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，澄清文件作为比选文件的组成部分，具有约束作用。

**五、比选文件的修改、补充**

1、在参选截止日期前，比选人可主动地或依据参选人要求澄清的问题而修改比选文件，并以书面形式通知所有报名参加比选项目的每一参选人，对方在收到该通知后应立即以书面形式予以确认；参选人未按规定时间予以确认或未按规定时间地点领取书面文件的，视比选通知已收到。

2、为使参选人在准备参选文件时有合理的时间考虑比选文件的修改，比选人可酌情推迟参选截止时间和开评时间，并以书面形式通知已获得比选文件的每一参选人。

3、比选文件的修改书将构成比选文件的一部分，对参选人具有约束作用。

**六、参选人资格**

1、参选人必须具备有效的企业法人营业执照。

2、参选人需没有失信黑名单记录（以最高院失信被执行人系统发布信息为准）。

3、参选人需与比选人无诉讼纠纷。

**七、参选保证金**

**本项目不适用。**

**履约保证：乙方应当在本合同签订之日，向甲方交纳履约保证金人民币1000元，乙方违约或发生本合同约定的其他事由的，甲方有权从履行保证金中优先扣除乙方违约及其他应付款。履约保证金在乙方全面履约完毕本合同义务后30天内无息退还。**

**八、参选文件的递交**

## 1、参选文件递交的截止时间：2024年9 月 21 日17 时00分止。

## 2、递交参选文件的地点为：福建福海创石油化工有限公司办公楼三楼设备及服务团队（漳州市漳浦县杜浔镇杜昌路9号），联系人：陈玉冰 联系电话：0596-6311839。

## 注：请使用顺丰快递或中国邮政 EMS 快递，其他快递不能保证送达目的地。

3、本比选项目不接受联合体参选，只允许参选人有一个参选方案，否则将被视为无效参选。

4、逾期送达的或未送达指定地点或参选文件密封不符合规定要求的参选文件，比选人不予受理。参选人所提交的比选文件在评选结束后，无论中选与否都不退还。

5、参选人收到比选文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报比选人汇总。

6、参选人对比选人提供的比选文件所做出的推论、解释和结论，比选人概不负责。参选人由于对比选文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参选人负责。

第三章 参选文件的编制

一、参选文件的组成：

1、技术参选文件

(1).参选单位企业概况（企业简介、经营状况、营业执照、组织机构代码证、税务登记证（经年检或年审合格的）等。

(2).参选单位出具业务联系人的授权代表证明，业务联系人或被授权代表变更时应取得相应的具有法律效力的证明材料，同时提供法定代表人或委托表人的身份证复印件并加盖公章。

（3）.提供近三年从事电动门维修的业绩，须提供业绩合同复印件并加盖公章；

2、商务参选文件

商务报价文件，见附件商务报价函格式。如私自修改报价格式按废标处理。

技术文件与商务文件分开密封包装后一起邮寄，参选文件均需提供U盘电子扫描文档（与商务文件一起密封包装）

二、参选书格式内容

参选人应按附件二格式内容要求进行参选书的编制。

三、参选报价

参选人须按要求进行报价，对参选报价负责。参选报价应加盖参选人印章，字迹清晰，否则视为无效。

四、特别说明

1、参选人应承担所有与准备和参加比选有关的费用。不论比选的结果如何，比选机构和比选人均无义务和责任承担这些费用。

2、参选收到比选文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报比选人汇总。

3、参选人对比选人提供的比选文件所做出的推论、解释和结论，比选人概不负责。参选人由于对比选文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参选人负责。

# 第四章 评比规则

**一、规则**

1、比选人在评选时，将优先对技术参选文件进行评选，技术参选文件符合业主要求方可进行下一轮商务报价评选。

2、参选人串选、相互勾结故意压低标价以排挤竞争对手的公平竞争的，其参选无效。

3、替补候选人的设定与使用：在合同签订前，比选单位发现参选人的参选报价或供货范围有缺漏、实际应标产品或服务存在重大偏差、或参选材料存在欺诈行为时、或参选人因不可抗力或自身原因不能履行合同的，将有理由取消中选人资格，保留依法追究的权利； 并将依法确定排名第二名的中选候选人为本项目的中选人。

**二、资格审查**

由比选人依法组建的评选委员会将按照第二章比选须知第六点“参选人资格”的要求对参选人进行资格审查，以确定是否为符合比选文件规定要求的合格参选人，同时，评选委员会将依据参选人提供的资格证明文件审查参选人的法人资格、营业范围、财务，以确定参选人是否有资格履行合同。经上述资格审查合格的参选人进入下一程序的评审，经上述资格审查不合格的参选文件，其参选资格将被评选委员会予以否决。

**三、评选办法：**

本项目暂定总价设置最高控制价为RMB40,000.00元（含税）**，**参选人所填报的含税总价报价高于本项目最高限价的，其参选将被比选小组予以否决。

本项目采用商务报价决标的评标办法，经技术评选合格后选择暂定未税总价最低者作为中选单位。

**四、以下情况作废选处理**

1、对比选文件提出的实质性要求和条件，参选文件未能在实质上响应的。

2、参选文件存在重大偏差的。

3、违反规定影响开选评选工作或采取其他方式对比选人施加影响的。

4、参选人串标、相互勾结故意压低标价以排挤竞争对手的公平竞争的，其参选无效。

**五、评选**

1、比选人将在参选文件截止日期后另行择日组织比选会，参选人选定工作在比选人有关部门监督下，由比选人依法组建的评选委员会负责。

2、在开选时没有启封和读出的参选文件，在评选时将不予考虑。

3、比选人将做开选记录。

4、业主将根据评选结果与中选人签订合同。

# 第五章 合同授予

1、比选人将把合同授予中选人；在授予前，仍需进行资格审查。

2、中选人确定后，比选将通知中选人，并将中选结果公示在比选人集团官网。

3、中选通知对比选人和参选人具有法律效力。**“腾龙芳烃（漳州）有限公司”、“翔鹭石化（漳州）有限公司” 、“翔鹭码头投资管理(漳州)有限公司”共同作为合同执行主体，将于中选结果公示流程结束之日起30日内与中选人完成合同签订事宜。**若因中选单位原因未在规定的时间和地点与比选人签署合同，比选人有权单方取消中选单位的资格。同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。

4、中选人签署合同后必须履行合同要求。若因中选单位原因未在规定的时间内送货，则比选人有权单方面取消中选单位的资格。并取消参选人三年内在比选人的业务中的参选资格，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选方的全部责任。

5、比选文件与合同附件作为签订合同的条款，比选文件合同条款中没有规定的内容， 比选人、参选人认为有必要进行补充，可另行商定解决。

6、接受和拒绝任何或所有参选的权利：比选机构和比选人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何比选，以及宣布比选程序无效或拒绝所有参选的权利，对受影响的参选人不承担任何责任。

# 第六章 中选后相关履约要求

1、中选单位要服从比选人的管理规定，不得影响比选人的生产运行，如有违反，取消中选单位的继续履行合同的资格，同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。

2、付款方式：详见合同约定。

3、中选人需遵守比选人的各项管理规章制度，如有违反，比选人有权按其规则制度的相应条款处罚中选人，中选人对此无异议。

# 第七章 其它

1、参选人的参选文件无论其是否中选，均不退回。

2、比选人郑重承诺：参选人所提交的参选文件及相关资料不向第三方泄露。

3、本比选文件的解释权归福建福海创石油化工有限公司。

**附件一：合同**

有轨电动伸缩门维修年约框架合同

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合同编号： |  |
| 甲方： | 腾龙芳烃（漳州）有限公司  翔鹭石化（漳州）有限公司  翔鹭码头投资管理（漳州）有限公司 | 签订地点： | 漳浦杜浔 |
| 乙方： |  | 签订日期： | 2024年 月 日 |

根据甲方维修需求，就甲方日用电器、运动器材维修及服务合同的维修及配件供给等相关事宜，依据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规规定，双方签订如下协议：

1. 配件及价格：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物品名称 | 品牌规格 | 型号 | 单位 | 预估数量 | 投标总价 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |

上述金额为含税价格，包含了乙方提供本合同约定的产品及相应服务（如有）的全部价格，除非另有约定，甲方不再承担其它费用。

备注：本合同为固定单价合同，上述金额为含税送到包干价格，包含了乙方提供本合同约定的产品及相应服务（如有）的全部价格，除非另有约定，甲方不再承担其他费用。

以上数量仅为年预估数量，不作为甲方采购数量的承诺，最终结算数量以实际提货数量为准。

两年预估总费用为：人民币 元。

2、维修：

2.1维修方式： 上门服务维修

2.2维修地点： PX厂区、PTA厂区、码头

2.3甲方联系方式：

2.4乙方联系方式：

2.5维修时间：维修时间以甲方通知为准（甲方提前三天以邮件或电话方式通知乙方），乙方根据甲方要求的时间上门维修。紧急维修，乙方在接到甲方报修通知后，应在4个小时内到位，特殊情况须提供详细的书面说明并经甲方同意后主可延迟。

2.6 合同执行期间，若发生需要更换维修备件，乙方应书面报予甲方，待甲方确认后再进行更换。

2.7合同期限：两年（自2024年 月日起2026年月日止）。

3、付款方式与条件

3.1按合同约定单价，据实结算。甲方收到乙方开具全额 增值税专用发票后60日内向乙方支付相应款项。乙方提供账户并确认该账号合法，甲方将款项按本合同约定汇入该帐户：

乙方账号信息：

公司名称：

开户行：

3.2 履约保证：

**乙方应当在本合同签订之日，向甲方交纳履约保证金人民币1000元，乙方违约或发生本合同约定的其他事由的，甲方有权从履行保证金中优先扣除乙方违约及其他应付款。**

**履约保证金在乙方全面履约完毕本合同义务后30天内无息退还。**

4、质量要求和技术标准

4.1乙方所提供的产品必须是原厂原包装（含货物质量合格证书）产品，质量必须符合国家标准或行业标准以及原厂出厂标准（以说明书为准），且乙方所提供的产品的技术参数必须与官方网站中所列设备的技术参数一致，如产品不符合本合同中约定的要求，甲方有权拒绝接受。

4.2乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。在质量保证期（质量保证期自货物验收合格之日起计算一年）内，乙方应当对其交付的产品承担质量保证责任并提供产品维保服务，所需费用由乙方承担。

4.3除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按甲方要求的标准采取保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

4.4乙方不按本合同约定交付产品所产生的任何费用由乙方自己承担。

5、安装调试、技术服务、人员培训及技术资料

5.1乙方为甲方提供下列服务（具体以在□内打“√”为准）

☐安装调试：

☐技术服务：

☐人员培训：

☐技术资料：

5.2除第5.1款约定外，乙方还应根据甲方要求为甲方工作人员以及使用人员进行必要的现场免费技术培训，使甲方人员及使用人员能独立使用该产品，完成日常操作。

6、验收

6.1货物的货到验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

6.2乙方对一次开箱不合格（产品有质量故障）的产品予以换新，承担一切与之有关的费用。

6.3乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

6.4对于安装质量，乙方保证标准时、正确安装好设备，保证设备良好运行。产品调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准；两者要求不一致的，适用对产品更为严格的标准。

6.5调试验收结果经甲方确认后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。

6.6 产品无需安装调试的，到货开箱验收合格视为产品验收合格；产品需安装调试的，调试验收合格视为产品验收合格。但无论采取何种验收方式，均不免除乙方按照本合同约定应承担的质量保证责任。

7、质量保证

除本合同另有约定外，本合同产品售。后服务按厂家标准提供有关质量保证和售后服务的承诺执行，国家有规定的按国家规定执行。

**8、违约责任**

**8.1乙方逾期交货/上门维修的，每日按照合同预估总额的1 %向甲方支付违约金，逾期超过 三 日的，甲方还有权解除合同，并要求乙方一次性支付合同预估总额 10 %的违约金（甲方可从应付给乙方的货款中直接扣除）。乙方部分交货、交货不合格的，均按照逾期交货处理。**

**8.2 乙方交付的产品经甲方验收不合格的，每次应向甲方支付违约金人民币500 元，并应根据甲方要求进行修理、更换或采取其他补救措施。累计 三 次验收不合格的，甲方还有权解除合同、拒绝支付任何费用。**

**8.3 甲方无故逾期付款的，应按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算利息。**

**8.4 一方的违约行为给对方造成的损失超过本合同约定的违约金数额的，超出部分，违约方应予以赔偿。**

**8.5 甲方已就本合同项下涉及乙方重大利害关系的条款向乙方作出详细说明，乙方充分理解上述条款含义，并自愿签订本合同。**

9、法律的适用及争议解决方式

9.1、本合同的效力、解释及履行均适用中华人民共和国法律。

9.2、因本合同履行过程中引起的任何争议，双方应及时友好协商解决。协商不成的，向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

10、 合同变更与解除：

除本合同另有约定或法律规定外，非经双方协商一致，任何一方均不得擅自变更或解除合同。合同变更或解除须采取书面形式。

11、通知

双方重要文件往来应当以书面形式（含传真、电子邮件等）进行。如以特快专递方式送达至本合同所列地址，则：双方地址在同一个地市级行政区域内的，自特快专递寄出之日起算第3日即视为已有效送达（有证据证明对方已经提前签收除外）；双方地址不在同一个地市级行政区域内的，自特快专递寄出之日起算第5日即视为已有效送达（有证据证明对方已经提前签收除外）；双方应主动做好信函接收工作，无论信函是否被拒收、无人签收、他人签收等，均不影响有效送达的认定。如送达地址变更，变更方应第一时间通知另一方，否则，通知方按对方变更前地址寄出的，仍然视为有效送达，地址变更方对此无异议。

12、本合同一式四份，经双方签订后生效，甲方执三份、乙方执一份，具有同等效力。

|  |
| --- |
|  |
|  |
| 甲方：腾龙芳烃（漳州）有限公司  开户行：中国农业银行股份有限公司漳浦古雷石化支行  帐号：1341501040004550  甲方：翔鹭石化（漳州）有限公司  电话：0592-6808888  开户行：中国银行漳州分行  帐号：416958369985  甲方：翔鹭码头投资管理（漳州）有限公司  电话：0596-6310074  开户行：中国银行漳浦支行  帐号：423467650735    乙方：  电话：  开户行：  帐号： |

**附件二、参选文件范本**

**福建福海创石油化工有限公司**

**有轨电动伸缩门更换维修项目**

**参选文件**

**参选人： *（打印时请取消下划线）*有限公司**

**2024年9月**

***参选文件编写说明***

***（本页无须打印）***

1．参选人应按规定，向比选人递交参选文件，正本一份、副本一份，当正本与副本有不一致时，以正本为准。

2.所有纸质文件采用A4纸胶装、平装。所有参选文件应增加统一外层包封。

3.提交参选文件时提供两个包装，商务参选文件（报价单）一个包装、技术参选文件一个包装,封口处均需加盖骑缝章。商务参选文件和技术参选文件电子拷贝一份（随商务参选文件包装）。

4.凡因参选文件不按规定填写，或填写不清晰、不完整、或密封不合要求而引起的一切后果，由参选人自行负责。

5.参选文件正本必须逐页或骑缝加盖参选人公章或由法人代表或法人代表授权人逐页签字方视为有效，同时应注明提交日期，否则视为废标。

6.在外层包封上应写明参选人的名称与地址、邮政编码，以便参选出现逾期送达时能原封退回。具体样式如下：

比选项目：

比选人名称：

本文件于 年 月 日 点 分（北京时间）（开标时间）前不得开封此文件

参选人名称： （公章）

参选人地址、邮编：

封装文件内容：

参选人联系人及联系电话：

7、以下文件中**绿色**字体部分，请各参选单位根据实际情况填写后，修改为**黑色（不加粗）**字体打印。目录页码请根据实际情况编写。

8、以下文件中红色字体部分，打印时请删除。

**目 录**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **内容** | **页码** |
| 1 | 参选文件 | 技术文件 |
| 2 | 法定代表人身份证复印件 | 技术文件 |
| 3 | 营业执照 | 技术文件 |
| 4 | 产品说明书及检测报告 | 技术文件 |
| 5 | 商务报价函 | 商务文件 |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |

**参选书**

致：福建福海创石油化工有限公司

根据贵方的比选文件， 被授权代表人姓名被我方正式授权并代表我公司单位名称递交下述文件，并对此负责。

（1）参选文件

（2）法定代表人授权委托书

（3）参选报价单

据此参选书，我公司及签字代表宣布同意如下：

1、所递交的文件真实合法有效，且不存在任何虚假陈述或记载。

2、我方将履行比选文件规定的每一项要求：如业主中选，将严格按照服务合同约定履行各项义务。

3、我公司报价有效期为比选文件收取时间截止期后30个工作日，如中选，有效期将延长至合同执行完毕。

被授权代表姓名：

职 务：

联系方式及邮箱：

被授权代表签字：

参 选 人：（单位名称）

法定代表人：

**法定代表人授权书**

本授权书声明：注册于注册地址的公司名称的在下方签字（或签章）的法人代表姓名代表本公司授权被授权代表人姓名、职务为本公司的合法代理人，就福建福海创石油化工有限公司 。公开自主比选，以本公司名义参与报价、合同执行并处理与之有关的其他事务，相关责任及后果由本公司承担。

本授权书于2024年 月 日生效，本授权书有效期至此次报价，以及合同履行完毕时止。

特此声明。

法人代表（签字）：

被授权代表签字：

单位名称：（公章）

**法定代表人身份证复印件**

**被授权代表人身份证复印件**

**企业概况**

**（如内容超过一页，可附页）**

**营业执照复印件**

**业绩证明**

**（如内容超过一页，可附页）**

**附件三：**

**商务报价函**

致：福建福海创石油化工有限公司

在充分研究福建福海创石油化工有限公司2024年-2026年有轨电动伸缩门更换维修项目比选文件的全部内容后，我方愿以以下报价，严格按照自主比选文件的要求，参与本项目的比选。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 物品名称 | 品牌规格 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 率税（增值税） | 备注 |
| 有  轨  电  动  伸  缩  门 | 电机（单轨电机） |  | 铜芯，涡轮涡杆电机，工作电压220V、功率370W、频率50Hz | 组 | 1 |  | % |  |
| 离合器 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 干簧管 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 链条 |  |  | 条 | 1 |  |  |  |
| 控制器主板 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 红外感应探测器 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 控制盒 |  | 室内手动按钮 | 个 | 1 |  |  |  |
| 机箱更换 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 轮罩 |  | 塑料 | 个 | 1 |  |  |  |
| 专用遥控器 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| LED显示屏 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 主料 |  | 铝合金 | 根 | 1 |  |  |  |
| 顶梁 |  | 铝合金 | 根 | 1 |  |  |  |
| 底梁 |  | 铝合金 | 根 | 1 |  |  |  |
| 中间交叉杆 |  | 铝合金 | 根 | 1 |  |  |  |
| 驱动轮 |  | 铸铝轮毂，外包橡胶。 | 个 | 1 |  |  |  |
| 门排轮 |  | 塑料轮毂，外包橡胶。 | 个 | 1 |  |  |  |
| 限位磁铁 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 专用线缆 |  | 1.0三芯铜丝伸缩门专用线 | 米 | 1 |  |  |  |
| 底卡 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 底板 |  |  | 块 | 1 |  |  |  |
| 轮罩 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 连接件 |  | 塑料 | 个 | 1 |  |  |  |
| 轨道 |  | 实心方钢 | 米 | 1 |  |  |  |
| 车  杆  道  闸 | 道闸杆 |  | 铝合金 | 根 | 1 |  |  |  |
| 电机 |  | 铜芯，涡轮涡杆电机，工作电压220V、功率450W、频率50Hz | 个 | 1 |  |  |  |
| 主板 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 弹簧 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 机箱修复 |  | （打磨、喷漆、焊接） | 套 | 1 |  |  |  |
| 扣板更换 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 交换机 |  | 信息网络交换机，与门禁系统连接 | 个 | 1 |  |  |  |
| LED显示玻璃 |  | 35.8cm \*37.8cm | 块 | 1 |  |  |  |
| 雷达 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 摄像机 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 相机立柱 |  |  | 根 | 1 |  |  |  |
| 电源适配器 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 升旗设备 | 钢丝绳 |  | 不锈钢钢丝绳30m | 套 | 1 |  |  |  |
| 旗杆配重杆 |  | 1.2m不锈钢 | 根 | 1 |  |  |  |
| 电机控制板国歌模块 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 主轴含摇把 |  | 不锈钢材质 | 个 | 1 |  |  |  |
| 电  动  平  行  门 | 重型电机 | AC220-240V 50-60HZ  125型 | 台 |  |  |  |  |  |
| 控制器主板 |  | 套 |  |  |  |  |  |
| 皮带 |  | 条 |  |  |  |  |  |
| 铝合金轨道 |  | 套 |  |  |  |  |  |
| 玻璃夹 |  | 套 |  |  |  |  |  |
| 玻璃门 | 钢化玻璃，厚度12mm | 平米 |  |  |  |  |  |
| 感应头 |  | 套 |  |  |  |  |  |
| 智能地锁 |  | 套 |  |  |  |  |  |
| 电控锁 |  | 套 |  |  |  |  |  |
| 遥控器电池 |  | 个 |  |  |  |  |  |
| **总计： 元** | | | | | | | | |

**备注：固定单价包括“人工费”与“材料费”两项目。**

以上报价所含增值税类型及税率：

参选人： 单位名称 （加盖参选单位章）

法定代表人： （签字）

或其授权委托代理人： \_（签字）

联系电话及邮箱：

编制时间： 年 月 日

附件四：

**福建福海创石油化工有限公司**

**有轨电动伸缩门及其他维修项目招标说明**

编制：

审核：

核准：

**福建福海创石油化工有限公司**

**2024年8月**

**一、发包内容**

1、招标内容：有轨电动伸缩门就其他维修项目；

2、结算方式：固定单价，据实结算的方式；

3、维修包含的项目类型如下表，有轨电动伸缩门及其他维修项目具体清单，详见附件一；

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 有轨电动伸缩门 | 21 | 个 | 对开双机头16个，单机头5个 |
| 2 | 车杆道闸 | 23 | 座 | 4米杆8座，6米杆15座 |
| 3 | 升旗设备 | 1 | 套 | 包含钢丝、控制模块等 |
| 4 | 电动平行门 | 4 | 套 | 合金闸杆门、玻璃门两种形式 |

4、本项目期限为合同签订日起两年。

**二、资质要求**

1、具有电动门维修资质的企业，须提供营业执照，并加盖公章；

2、 提供近三年从事电动门维修的业绩，须提供业绩合同复印件并加盖公章；

3、投标人不存在被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照：不存在进入清算程序，或者被宣告破产，或者其他丧失履约能力的情形；

**三、其他要求**

1、单价费用包括上门维修、往返物流运输、装卸、人员技术服务、工具费、劳保费、食宿、辅材、保险、差旅等维修工作所需一切费用，乙方不得以任何理由追加，在产品交付给甲方之前，产品毁损、灭失等风险由乙方自行承担；

2、有轨电动伸缩门维修更换使用的配件或材料需现场向甲方确认，甲方同意后，方可开展维修工作；维修过程中，须对维修作业部位维修前、后进行拍照留档；维修结束后，须双方再次确认维修项目，并形成维修清单且须双方指定负责人签字确认；

4、乙方为甲方更换的配件，更换完成经甲方验收合格后6个月内损坏的，乙方负责免费维修，若无法维修，乙方应为甲方免费更换新的配件；

5、有轨电动伸缩门及其他维修项目维修过程中产生的有价值废料，归甲方所有；

6、接到甲方报修后须24小时内到达现场开展维修；

7、维修地点：杜浔办公楼、福海创各厂区（PX厂区，PTA厂区、翔鹭码头厂区）；

8、招标说明未尽事宜，在正式投递标书前澄清确认。

**四、评标方法**

1、本次公开比选采用综合评分法，满分100分，其中技术分占30分、商务分占70 分；

2、投标人按照相同的标准递交投标文件。开标评审后，根据评分标准，综合得分排名第一的为中标人。

3、技术评分(满分30分)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评标项目 | 评标分值 | 评分标准 |
| 服务商资质 | 8 | 具备电动门维修资质得8分 |
| 项目业绩 | 12 | 提供有轨电动伸缩门或其他维修项目业绩1家得8分；每增加一家业绩加2分，满分12分。 |
| 配件质保期 | 10 | 配件承诺质保期：配件6个月，得6分；  增加一个月，得1分，满分10分；  需提供承诺函加盖公章并装订在投标文件中； |

4、商务评分(满分70)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报价 | 70 | 维修的投标单价均在基准价格表以内的，得50分；  1、维修的投标综合单价整体下浮20%（含20%）以内的，每下浮1%加1分；  2、维修的投标综合单价整体下浮20%以上的，超出20%部分，每下浮1%加2分；  最高得分70分； |

**五**、**其他事项**

1、本项目需以腾龙芳烃（漳州）有限公司、翔鹭石化（漳州）有限公司、翔鹭码头投资管理（漳州）有限公司名义签订合约；

2、本项目采用固定单价方式，固定单价包括“人工费”与“材料费”两项目，以实际发生的维修保养项目据实结算;

3、维修项目不在维修项目清单范围内的，需双方友好协商，通过商务谈判，签订补充协议，并据实报支。

**6、附件**

附件一：电动伸缩门及其他维修项目清

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 项目 | 规格型号 | 单位 | 综合单价/元 （材料+人工） |
| 有轨电动伸缩门 | 电机（单轨电机） | 铜芯，涡轮涡杆电机，工作电压220V、功率370W、频率50Hz | 组 | 1000 |
|  | 离合器 |  | 个 | 20 |
|  | 干簧管 |  | 个 | 20 |
|  | 链条 |  | 条 | 60 |
|  | 控制器主板 |  | 个 | 1000 |
|  | 红外感应探测器 |  | 个 | 20 |
|  | 控制盒 | 室内手动按钮 | 个 | 50 |
|  | 机箱更换 |  | 个 | 1000 |
|  | 轮罩 | 塑料 | 个 | 80 |
|  | 专用遥控器 |  | 个 | 25 |
|  | LED显示屏 |  | 个 | 300 |
|  | 主料 | 铝合金 | 根 | 120 |
|  | 顶梁 | 铝合金 | 根 | 40 |
|  | 底梁 | 铝合金 | 根 | 30 |
|  | 中间交叉杆 | 铝合金 | 根 | 60 |
|  | 驱动轮 | 铸铝轮毂，外包橡胶。 | 个 | 70 |
|  | 门排轮 | 塑料轮毂，外包橡胶。 | 个 | 35 |
|  | 限位磁铁 |  | 个 | 5 |
|  | 专用线缆 | 1.0三芯铜丝伸缩门专用线 | 米 | 20 |
|  | 底卡 |  | 个 | 40 |
|  | 底板 |  | 块 | 700 |
|  | 轮罩 |  | 个 | 50 |
|  | 连接件 | 塑料 | 个 | 40 |
|  | 轨道 | 实心方钢 | 米 | 70 |
| 车杆道闸 | 道闸杆 | 铝合金 | 根 | 500 |
|  | 电机 | 铜芯，涡轮涡杆电机，工作电压220V、功率450W、频率50Hz | 个 | 1800 |
|  | 主板 |  | 个 | 1000 |
|  | 弹簧 |  | 个 | 80 |
|  | 机箱修复 | （打磨、喷漆、焊接） | 套 | 350 |
|  | 扣板更换 |  | 个 | 50 |
|  | 交换机 | 信息网络交换机，与门禁系统连接 | 个 | 150 |
|  | LED显示玻璃 | 35.8cm \*37.8cm | 块 | 150 |
|  | 雷达 |  | 套 | 600 |
|  | 摄像机 |  | 个 | 1500 |
|  | 相机立柱 |  | 根 | 300 |
|  | 电源适配器 |  | 个 | 150 |
| 升旗设备 | 钢丝绳 | 不锈钢钢丝绳30m | 套 | 450 |
|  | 旗杆配重杆 | 1.2m不锈钢 | 根 | 150 |
|  | 电机控制板国歌模块 |  | 套 | 4000 |
|  | 主轴含摇把 | 不锈钢材质 | 个 | 100 |
| 电动平行门 | 重型电机 | AC220-240V 50-60HZ  125型 | 台 | 3000 |
|  | 控制器主板 |  | 套 | 1000 |
|  | 皮带 |  | 条 | 350 |
|  | 铝合金轨道 |  | 套 | 450 |
|  | 玻璃夹 |  | 套 | 200 |
|  | 玻璃门 | 钢化玻璃，厚度12mm | 平米 | 220 |
|  | 感应头 |  | 套 | 350 |
|  | 智能地锁 |  | 套 | 700 |
|  | 电控锁 |  | 套 | 500 |
|  | 遥控器电池 |  | 个 | 8 |